Betriebsstelle: Platerów | Kürzel: XPLOW | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 230 cm | 46 | Richtungsgleis
Gleis 2 | 270 cm | 54 | Richtungsgleis
Gleis 3 | 250 cm | 50 | Umfahrgleis
Nebengleise
Gleis 4a | 58 cm | 10 |
Gleis 4b | 130 cm | 26 |
Gleis 6a | 75 cm | 14 |
Gleis 6b | 130 cm | 26 |
Gleis 8 | 71 cm | 14 |
Gleis 10 | 60 cm | 12 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1, 2 | 135 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 2.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 5.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die allgemeinen Bemerkungen insbesondere die Rangierhinweise müssen noch konkret übersetzt werden!