Betriebsstelle: Anst. Pyrotechnik | Kürzel: PYT
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JuUhl350
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 400 mm | 8 |
Nebengleise
Gleis A1 | 400 mm | 8 | Verladeschuppen
Gleis A2 | 150 mm | 2 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Alle Wagen mit Explosivstoffen werden durch Mitarbeiter der Trapo begleitet (Begleitwagen beigeben).
Verladeschuppen | A1 | 150 mm | 2
Summe: | 2 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Pyrotechnisches Lager | E | Feuerwerkskörper | G, H | Verladeschuppen | 1 / Woche
E | Sprengstoff | G, H | Verladeschuppen | 4 / Woche
E | Munition | G, H | Verladeschuppen | 2 / Woche
E | Zement | G, H | Verladeschuppen | 1 / Woche
E | Bausand | E, K | Verladeschuppen | 1 / Woche
E | Bauholz | K, R | Verladeschuppen | 1 / Woche
V | pyrotechnische Erzeugnisse | G, H | Verladeschuppen | 1 / Woche
V | Sprengstoff | G, H | Verladeschuppen | 3 / Woche
V | Sondermüll | G, H | Verladeschuppen | 1 / Woche
V | Munition für KK-Waffen | G, H | Verladeschuppen | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 2.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!