stanice: Beli Breg - Бели Брег | zkratka: XBEB
typ: Bf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: EmCha602 (CMRBu_2210)
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1550.0 mm | 30 |
vedlejší koleje
kolej 2 | 1400.0 mm | 28 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště | 1 | 500.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Rampe | 2 | 1200.0 mm | 24
celkem: | 24 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Mine | p | Leer für Kohle | E | Rampe | 24.0 / den
o | Kohle | E | Rampe | 24.0 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 24 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 24 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 48 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!