stanice: Görzig | zkratka: GZG
typ: Hst | měřítko: 1:120 | č. modulu: HaPeiXXX
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 91.7 cm | 18 | Streckengleis
vedlejší koleje
kolej 2 | 70.8 cm | 14 |
kolej 2a | 29 cm | 4 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště | 1 | 41.6 cm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße | 2, 2a | 75 cm | 14
Rampe | 2 | 12.5 cm | 2
celkem: | 16 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEG Görzig West | p | Tierfutter | G, E | Ladestraße | / týden
o | landwirtschlaftliche Produkte (Getreide, Kartoffel, Mais, Milch) | G, H, E | Rampe, Ladestraße | / týden
Kohlenhandel Russwurm Görzig | p | Kohle | E | Ladestraße | / týden
Baustoffhandel Baumann Rietz-Neuendorf | p | Baustoffe | G, H | Rampe | / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!