Betriebsstelle: Vieselbach | Kürzel: VIE | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3500 mm | 70 | Ueberholungsgleis in beide Fahrtrichtungen
Gleis 2 | 5000 mm | 100 | Durchgangsgleis im Richtungsverkehr
Gleis 3 | 5000 mm | 100 | Durchgangsgleis im Richtungsverkehr
Nebengleise
Gleis 5 | 950 mm | 18 | Abstellgleis
Gleis 6 | 2100 mm | 42 | Rangiergleis, Ladestraße
Gleis 7 | 950 mm | 18 | Rangiergleis, Güterschuppen
Gleis 8 | 200 mm | 4 | Kopframpe
Gleis A1a | 1300 mm | 26 | Anschluß ACZ, Ladestraße
Gleis A1b | 700 mm | 14 | Anschluß ACZ, Ladestraße
Gleis A2a | 1100 mm | 22 | Umfahrgleis ACZ
Gleis A2b | 1200 mm | 24 | Anschluß ZOE, hier kann ein Normübergang Joschidul angebracht werden
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Halt lediglich für Regionalverkehr
Bahnsteig 1 | 1 | 1500 mm
Bahnsteig 2 | 2 | 1500 mm
Bahnsteig 3 | 3 | 1500 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 5.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Vorbahnhof zu großem Bahnhof