Betriebsstelle: Elbblick | Kürzel: EBB | Typ: Hp
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1000 mm | 20 |
Nebengleise
Gleis 2 | 600 mm | 12 | Sägewerksanschluß
Gleis 3 | 400.0 mm | 8 | Sägewerksanschluß
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Ausflugsverkehr zu nahegelegenen Wanderzielen der sächsischen Schweiz
Bahnsteig 1 | 1 | 860.0 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Interner Wagenverschub mit Seilzuganlage
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 2.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 7.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Grundstellung "ABZWEIG" ist nach Abschluß der Rangierarbeiten dem zuständigen FDL zu melden