Betriebsstelle: Hintertupfing | Kürzel: HTG
Typ: Sbf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: TTBay120
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3020.0 mm | 60 | Nutzlänge Kurzaufbau: 192 cm
Gleis 2 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
Gleis 3 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
Gleis 4 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
Gleis 5 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
Gleis 6 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
Gleis 7 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
Gleis 8 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
Gleis 9 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
Gleis 10 | 3020.0 mm | 60 | Nutzlänge Kurzaufbau: 192 cm
Nebengleise
Gleis 11 | 1080.0 mm | 20 |
Gleis 12 | 520.0 mm | 10 |
Gleis 13 | 520.0 mm | 10 |
Gleis 17 | 500.0 mm | 10 |
Gleis 18 | 650.0 mm | 12 |
Gleis 19 | 650.0 mm | 12 |
Gleis 20 | 800.0 mm | 16 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Gleis 1/11 kann als Test- und Programiergleis umgeschaltet werden. 4 Segmente zu je 1100mmx500mm; Kurzaufbau mit 3 Segmenten möglich