Betriebsstelle: Rennsteig | Kürzel: REN | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1500 mm | 30 | Bahnsteiggleis
Gleis 3 | 1300 mm | 26 | Bahnsteiggleis
Gleis 6 | 1000 mm | 20 | Ausfahrgleis, Bahnsteiggleis Kleinbahn
Nebengleise
Gleis 1 | 900 mm | 18 | Güterschuppen, Ladestraße, Seitenrampe
Gleis 4 | 1000 mm | 20 | Umfahrungsgleis
Gleis 5 | 1200 mm | 24 | Übergabegleis Kleinbahn
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Übergangsreisende, Urlauber, Wanderer, Vatertagsfreunde
Bahnsteig 2 | 2 | 900 mm
Bahnsteig 3 | 3 | 1050 mm
Bahnsteig 6 | 6 | 500 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Güterwagen für die Kleinbahn sind auf Gleis 5 abzustellen.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 5.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 8.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Weichen der Kleinbahn bei Ausfahrt in Grundstellung. Alle Züge müssen Kopf machen.