Betriebsstelle: Jenshausen | Kürzel: JEH | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 2 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 3 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 4 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 5 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Nebengleise
Gleis 1c | ?? mm | NaN | Stumpfgleis für Wendezüge
Gleis 1b | ?? mm | NaN |
Gleis 5c | ?? mm | NaN |
Gleis 5b | ?? mm | NaN | Lokschuppen
Gleis 6b | ?? mm | NaN | Lokschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1, 1c | ?? mm
Bahnsteig Mittelbahnsteig | 2, 3 | ?? mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Alle Angaben beziehen sich auf die Epoche IV
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Für die Epochen V und VI entworfen und gebaut Längenermittlung 1.Quartal 2011