stanice: Hintertupfing | zkratka: HTG
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: TTBay120
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 3020.0 mm | 60 | Nutzlänge Kurzaufbau: 192 cm
kolej 2 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
kolej 3 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
kolej 4 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
kolej 5 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
kolej 6 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
kolej 7 | 3370.0 mm | 66 | Nutzlänge Kurzaufbau: 227 cm
kolej 8 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
kolej 9 | 2920.0 mm | 58 | Nutzlänge Kurzaufbau: 182 cm
kolej 10 | 3020.0 mm | 60 | Nutzlänge Kurzaufbau: 192 cm
vedlejší koleje
kolej 11 | 1080.0 mm | 20 |
kolej 12 | 520.0 mm | 10 |
kolej 13 | 520.0 mm | 10 |
kolej 17 | 500.0 mm | 10 |
kolej 18 | 650.0 mm | 12 |
kolej 19 | 650.0 mm | 12 |
kolej 20 | 800.0 mm | 16 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Gleis 1/11 kann als Test- und Programiergleis umgeschaltet werden. 4 Segmente zu je 1100mmx500mm; Kurzaufbau mit 3 Segmenten möglich