stanice: Kluckow | zkratka: KLU
typ: Hp | měřítko: 1:120 | č. modulu: MaRue305
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Strecke | 50.0 cm | 10 | Durchgehendes Hauptgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště | Strecke | 23.5 cm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Milchrampe | Strecke | 2 náprav | 2
celkem: | 2 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Diverse Milchlieferanten | p | leere Milchkannen | G, I | Milchrampe | 1 / den
o | volle Milchkannen | G, I | Milchrampe | 1 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!