Betriebsstelle: Bw Tim | Kürzel: BTI | Typ: Bw
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Kohlegleis | 400 mm | 8 |
Nebengleise
Gleis Tankgleis | 200 mm | 4 |
Gleis Stoffgleis | 200 mm | 4 |
Gleis Krangleis | 200 mm | 4 | Überkrantes Freigleis hinter Schuppen
Gleis Schlackegleis | 500 mm | 10 | je 2x 250mm
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Einsatzstelle für kleine und mittlere Lokomotiven wie 106,110, 118, oder 86, 50 und 52. Schwere Schnellzugloks wenden hier nur.