stanice: VEB Kohlehandel | zkratka: KHL
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: LuRau375
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej I-Bahn-Stammgleis | 200 cm | 40 |
vedlejší koleje
kolej 1 | 90 cm | 18 | Entladung E-Wagen
kolej 2a | 100 cm | 20 | Entladung F-Wagen
kolej 2b | 40 cm | 8 | Entladung Flüssiggas
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Entladung Flüssiggas | 2b | 40 cm | 8
Entladung E-Wagen | 1 | 90 cm | 18
Entladung F-Wagen | 2a | 100 cm | 20
celkem: | 46 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Kohlehandel | p | Flüssiggas | G U Z | Entladung Flüssiggas | 3 / týden
p | Flüssiggas in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 2 / týden
p | Leere Flüssiggasflaschen | G | Entladung Flüssiggas | 1 / týden
p | Steinkohlenkoks | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 10 / týden
p | Braunkohlenbriketts | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 50 / týden
p | Braunkohlengries | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 4 / týden
p | Fettkohle | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 1 / týden
p | Petroleum in Gebinden | G | Entladung Flüssiggas | 1 / týden
p | Acetylen in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.25 / týden
p | Stickstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.25 / týden
p | Sauerstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.25 / týden
o | Gasflaschen zur Aufarbeitung | G | Entladung Flüssiggas | 0.5 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 10.4 | 72.75 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 10.5 | 73.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!