Betriebsstelle: Erdweg | Kürzel: EWG
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: HeMuf391
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | mm | NaN |
Nebengleise
Gleis 1 | 500 mm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Hochrampe | 1 | 430 mm | 8
Summe: | 8 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Bauzuschlagstoffe, Werk IV, Steinbruch Erdweg | V | Schotter | E,F,X | Hochrampe | 4 / Tag
V | Splitt | E,F | Hochrampe | 3 / Tag
V | Kies | E, F | Hochrampe | 2 / Tag
VEG Erdweg | V | Zuckerrüben (Saison) | E | Hochrampe | 0 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die Grundstellung der Weiche "Gerade" ist dem zuständigen FDL nach Ende der Rangierfahrt zu melden