stanice: Kleinzschattwitz | zkratka: KZZ
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: ChKet125
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 3830 mm | 76 |
kolej 2 | 3940 mm | 78 |
kolej 3 | 4140 mm | 82 |
kolej 4 | 4330 mm | 86 |
kolej 5 | 4520 mm | 90 |
kolej 6 | 4520 mm | 90 |
kolej 7 | 4330 mm | 86 |
kolej 8 | 4140 mm | 82 |
kolej 9 | 3940 mm | 78 |
kolej 10 | 3830 mm | 76 |
vedlejší koleje
kolej 11 | 430 mm | 8 | Lokabstellgleis
kolej 12 | 450 mm | 8 | IBahngleis/Lokabstellgleis
kolej 13 | 280 mm | 4 | Lokabstellgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Gesamtausdehnung 418 x 4810mm, bestehend aus 4 Segmenten. Aufbau auch mit 2 und 3 Segmenten möglich. Gleislängen der Hauptgleise dann jeweils um 1200mm kürzen.