Betriebsstelle: Industriebahnabzweig | Kürzel: IBA
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MaPre424
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 0 mm | 0 |
Nebengleise
Gleis Sero | 350 mm | 6 |
Gleis Minol | 650 mm | 12 |
Gleis Spinnerei Gleis2 | 300 mm | 6 |
Gleis Spinnerei Gleis1 | 400 mm | 8 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Minol | Minol | 650 mm | 12
Sero | Sero | 350 mm | 6
Freiladebereich | Spinnerei Gleis1 | 400 mm | 8
Werkhalle | Spinnerei Gleis2 | 300 mm | 6
Summe: | 32 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Minol | E | Diesel | Z | Minol | 3 / Tag
E | Benzin | Z | Minol | 1 / Tag
E | Heizöl | Z | Minol | 1 / Tag
E | Öle (Fässer und Kanister) | G | Minol | 0.5 / Woche
VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | E | Halbzeuge | G | Freiladebereich | 1 / Tag
E | Gussteile | G | Freiladebereich | 2 / Woche
E | Stahlplatten | R | Freiladebereich | 1 / Woche
E | Elektronik | G | Werkhalle | 1 / Woche
E | Öle (Faßware) | G | Werkhalle | 1 / Woche
E | Normteile (Stückgut) | G | Werkhalle | 0.5 / Woche
V | Rundstrickmaschinen | G | Werkhalle | 2 / Woche
V | Spinnmaschinen | G | Werkhalle | 1 / Woche
V | Schrott | E | Freiladebereich | 2 / Woche
V | Konsumgüter | G | Werkhalle | 1 / Woche
VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | V | Schrott | E | Sero | 2 / Woche
V | Kernschrott | E | Sero | 2 / Woche
V | Altpapier | E | Sero | 3 / Woche
V | Altöl in Fässern | G | Sero | 1 / Woche
V | Lunpen (Sackware) | G | Sero | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!