stanice: Torschau | zkratka: TSA
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: ToSch9999
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 2450.0 mm | 48 | Bahnsteiggleis
kolej 2 | 2430.0 mm | 48 | Bahnsteiggleis
vedlejší koleje
kolej 4a | 400.0 mm | 8 | Güterschuppen nicht aktiv
kolej 5 | 930.0 mm | 18 | Anschluss Baustoffhandel
kolej 4 | 850.0 mm | 16 | Zufahrt Kleinlokschuppen
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Pendlerverkehr, Ausflugsverkehr / Sonderzüge
nástupiště Hausbahnsteig | 1 | 1200.0 mm
nástupiště Inselbahnsteig | 1, 2 | 1900.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Eigene Werks-Rangierlok für den Baustoffhandel vorhanden.
Baustoffhandel | 5 | 600.0 mm | 12
celkem: | 12 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Baustoffhandel Schulz | p | Baumaschinen | G,H,K,R,S | Baustoffhandel | 1.0 / týden
p | Zement in Säcken | G,H | Baustoffhandel | 1.0 / týden
p | Isolier-und Installationsmaterial | G,H | Baustoffhandel | 1.0 / týden
p | Farben / Lacke | G,H | Baustoffhandel | 1.0 / týden
p | Dieselkraftstoff | Z | Baustoffhandel | 1.0 / týden
p | Sand, Kies, Schotter | E, F, K, O, R | Baustoffhandel | 1.0 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Bahnhof rückgebaut, zwei Bahnsteige, Anschluss Baustoffhandel Schulz.