Betriebsstelle: Bad Baumburg | Kürzel: BBG
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: OlBau224
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1760 mm | 34 | Hausbahnsteig 680mm
Gleis 2 | 1550 mm | 30 |
Nebengleise
Gleis 3 | 1550 mm | 30 | Ladestrassengleis
Gleis 4 | 280 mm | 4 | Verkehrsgleis
Gleis 4a | 360 mm | 6 |
Gleis 4b | 390 mm | 6 |
Gleis 5 | 500 mm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Kreuzen zweier Personenzüge ist nicht möglich
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 680 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Güterabfertigung | 4a | 145 mm | 2
Ladestrasse | 3 | 1070 mm | 20
Seitenrampe | 4b | 70 mm | 0
Kopframpe | 5 | 0 mm | 0
Ladestrasse mit Bockkran | 5 | 280 mm | 4
Summe: | 26 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Kohlen Junker | E | Kohle | E | Ladestrasse | 3 / Woche
Holz Hansen | V | Stammholz | S, L, R | Ladestrasse | 3 / Woche
Güterabfertigung | E | Stückgut | G, H | Güterabfertigung | 5 / Woche
V | Stückgut | G, H | Güterabfertigung | 5 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 2.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!