Betriebsstelle: Stückgutumschlag | Kürzel: SUM
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: EmOtt396
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis I-Bahn-Stammgleis | 1800 mm | 36 |
Nebengleise
Gleis 11 | 1000 mm | 20 | Umladung Feuergut
Gleis 1 | 1500 mm | 30 | Umladung Stückgut
Gleis 2 | 1500 mm | 30 | Umladung Stückgut
Gleis 3 | 2000 mm | 40 | Umladung Stückgut
Gleis 4 | 2000 mm | 40 | Abstellung Wagen
Gleis 31 | 1800 mm | 36 | Abstellung Wagen / Umfahrung
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Feuergutrampe | 11 | 1000 mm | 20
Stückgutrampe A | 1 | 1400 mm | 28
Stückgutrampe B | 2 | 1500 mm | 30
Stückgutrampe C | 3 | 1600 mm | 32
Summe: | 110 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Stückgutumschlag |
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!