Betriebsstelle: VEB Kohlehandel | Kürzel: KHL
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: LuRau375
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis I-Bahn-Stammgleis | 200 cm | 40 |
Nebengleise
Gleis 1 | 90 cm | 18 | Entladung E-Wagen
Gleis 2a | 100 cm | 20 | Entladung F-Wagen
Gleis 2b | 40 cm | 8 | Entladung Flüssiggas
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Entladung Flüssiggas | 2b | 40 cm | 8
Entladung E-Wagen | 1 | 90 cm | 18
Entladung F-Wagen | 2a | 100 cm | 20
Summe: | 46 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Kohlehandel | E | Flüssiggas | G U Z | Entladung Flüssiggas | 3 / Woche
E | Flüssiggas in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 2 / Woche
E | Leere Flüssiggasflaschen | G | Entladung Flüssiggas | 1 / Woche
E | Steinkohlenkoks | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 10 / Woche
E | Braunkohlenbriketts | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 50 / Woche
E | Braunkohlengries | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 4 / Woche
E | Fettkohle | E Fc | Entladung E-Wagen, Entladung F-Wagen | 1 / Woche
E | Petroleum in Gebinden | G | Entladung Flüssiggas | 1 / Woche
E | Acetylen in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.25 / Woche
E | Stickstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.25 / Woche
E | Sauerstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.25 / Woche
V | Gasflaschen zur Aufarbeitung | G | Entladung Flüssiggas | 0.5 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 10.4 | 72.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 10.5 | 73.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!