Betriebsstelle: Barby | Kürzel: BY | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 306 cm | 60 |
Gleis 2 | 415 cm | 82 | Durchgehendes Hauptgleis
Gleis 3 | 295 cm | 58 |
Nebengleise
Gleis 1a | 18 cm | 2 |
Gleis 5 | 250 cm | 50 |
Gleis 6 | 250 cm | 50 |
Gleis 11 | 125 cm | 24 |
Gleis 11a | 35 cm | 6 |
Gleis 12 | 88 cm | 16 |
Gleis 12a | 32 cm | 6 |
Gleis 13a | 28 cm | 4 |
Gleis 14 | 78 cm | 14 |
Gleis Anschlussgleis | 40 cm | 8 |
Gleis Anschluss VEAB | 20 cm | 4 |
Gleis Anschluss Maisan | 30 cm | 6 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig 1 | 1 | 160 cm
Bahnsteig 2 | 2 | 165 cm
Bahnsteig 3 | 3 | 150 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 10.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die erforderlichen Wagenmengen müssen noch ermittelt werden!