Betriebsstelle: SERO | Kürzel: SERO
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MaRue369
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 590 mm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
SERO | 1 | 350 mm | 6
Summe: | 6 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
SERO | V | Flaschen, Gläser, Altpapier | G | SERO | 0.5 / Tag
V | Schrott | E | SERO | 1 / Woche
V | Glasbruch | E | SERO | 2 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!