stanice: nz. Pivovar Picka | zkratka: XCS Pool
typ: Anst. | měřítko: 1:120 | č. modulu: MPic068
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej | cm | NaN |
vedlejší koleje
kolej | cm | NaN |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Laderampe |  | cm | NaN
Kesselhaus |  | cm | NaN
celkem: | NaN |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Brauerei Picka | p | Kohle | E | Kesselhaus | / týden
p | Gerste | G, T | Laderampe | / týden
p | Hopfen | G, T | Laderampe | / týden
o | Bier | I | Laderampe | / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!