stanice: Elbblick | zkratka: EBB
typ: Hp | měřítko: 1:120 | č. modulu: TTBay345
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1000 mm | 20 |
vedlejší koleje
kolej 2 | 600 mm | 12 | Sägewerksanschluß
kolej 3 | 400.0 mm | 8 | Sägewerksanschluß
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Ausflugsverkehr zu nahegelegenen Wanderzielen der sächsischen Schweiz
nástupiště 1 | 1 | 860.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Interner Wagenverschub mit Seilzuganlage
Freilager | 2 | 300 mm | 6
Holzschuppen | 2 | 250 mm | 4
Bretterverladung | 3 | 400.0 mm | 8
celkem: | 18 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Holzverarbeitung Betrieb | p | Stammholz | K, R, S, E | Freilager | 5.0 / den
o | Schnittholz, paketiert | K, R, S, E | Holzschuppen | 2.0 / den
o | Bretter | K,R (max.6m Achsstand) | Bretterverladung | 5.0 / týden
o | Sägespänne lose / gesackt | E , G | Holzschuppen | 1.0 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 2.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 7.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Grundstellung "ABZWEIG" ist nach Abschluß der Rangierarbeiten dem zuständigen FDL zu melden