stanice: Anschluß Kalkwerk | zkratka: KW
typ: Anst, Awanst | měřítko: 1:120 | č. modulu: JoLan364
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 650 mm | 12 |
vedlejší koleje
kolej 10 | 230 mm | 4 | Umschlaggleis
kolej 10a | 100 mm | 2 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Umschlaggleis | 1 | 230 mm | 4
celkem: | 4 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Kalkwerk Ernst Thählmann | p | Leerwagen | K, T, U | Umschlaggleis | 2 / týden
o | Kalk | K, T, U | Umschlaggleis | 2 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!