Betriebsstelle: Drei Annen Hohne | Kürzel: DAH | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 920 mm | 18 | Bahnsteiggleis
Gleis 2 | 570 mm | 10 | Umfahrungsgleis
Gleis 3 | 600 mm | 12 | Ladestellengleis
Nebengleise
Gleis 1a | 370 mm | 6 | Übergabe Schmalspur
Gleis 2a | 670 mm | 12 | Lokschuppen
Gleis 10 | 390 mm | 6 | Schmalspurgleis
Gleis 11 | 390 mm | 6 | Schmalspurgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 770 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 5.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!