stanice: Kranbahn | zkratka: KRN
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: DiThe380
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 70 cm | 14 |
kolej 2 | 135 cm | 26 |
vedlejší koleje
kolej 3 | 65 cm | 12 |
kolej 4 | 20 cm | 4 |
kolej 5 | 82 cm | 16 |
kolej 2a | 30 cm | 6 |
kolej 2b | 20 cm | 4 |
kolej 1b | 34 cm | 6 |
kolej 3b | 50 cm | 10 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße 1 | 2 | 60 cm | 12
Silo Raiffeisen | 2 | 26 cm | 4
Seitenrampe | 2 | 28 cm | 4
Kopframpe | 2a | 30 cm | 6
Ladestraße 2 | 5 | 82 cm | 16
Ladeplatz | 2 | 60 cm | 12
Ladeplatz | 1 | 60 cm | 12
celkem: | 66 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Marmorhandel | p | Marmor | G, H | Seitenrampe | / týden
o | Marmor | G, H | Seitenrampe | / týden
o | Granit | S, R | Ladeplatz | / týden
o | Betonteile | S, R, K | Ladeplatz | / týden
Baustoffhandel/Raiffeisen | p | Steine | E | Ladestraße 1 | / týden
p | Kiese | E, F | Silo Raiffeisen | / týden
p | Sand | S, E | Silo Raiffeisen | / týden
p | Schnittholz | E, K, R | Ladestraße 1 | / týden
Rohrbau | o | Rohre | K, R | Ladestraße 2 | / týden
Anlagenbau | p | Stahlteile | K, R, E | Ladeplatz | / týden
o | fertige Anlagen | K, R, S | Kopframpe | / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Die erforderlichen Wagenmengen müssen noch ermittelt werden!