stanice: Kranichsfeld | zkratka: KFD
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: JuUhl235
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1b | 1800 mm | 36 | Ein- und Ausfahrgleis
kolej 3b | 1550 mm | 30 | Ein- und Ausfahrgleis für Güterzüge
kolej 5 | 1600 mm | 32 | Ein- und Ausfahrgleis für Güterzüge
kolej 1a | 840.0 mm | 16 | Hausbahnsteig
vedlejší koleje
kolej 2a | 500 mm | 10 | Einsatzstelle mit Triebwagenschuppen
kolej 2b | 1300 mm | 26 | Umfahrgleis
kolej 3a | 150 mm | 2 | Seitenrampe
kolej 3c | 650 mm | 12 | Güterschuppen
kolej 4 | 1700 mm | 34 | Ladestraße/Freiladegleis und Kopframpe
kolej A1 | 350.0 mm | 6 | Sammelgleis Salzsäure
kolej A2 | 370.0 mm | 6 | Abfüll- und Entladestelle Salzsäure
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Taktverkehr in der Regel mit Triebwagen prägen das Vorbild in der Zeit ab 1995. In der Folge wird der Bahnhof zum Haltepunkt umgebaut. Bei eingeschränktem Güterverkehr kann das Güterschuppengleis als Bahnsteiggleis für kurze Züge oder Triebwagen genutzt werden. Beachte dann aber die Ausfahrrichtung.
nástupiště Hausbahnsteig | 1a | 800 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Landwirtschaft, Kabelwerk, Schraubenwerk, Forstwirtschaft, Flüssiggashändler
Kopframpe | 4 | 200 mm | 4
Seitenrampe | 3a | 150 mm | 2
Ladestraße | 4 | 1500 mm | 30
Güterschuppen | 3c | 450.0 mm | 8
Einsatzstelle | 2a | 500 mm | 10
Valentin Flüssiggas | A1 | 370.0 mm | 6
Entladestelle Valentin Flüssiggas | A2 | 350.0 mm | 6
celkem: | 66 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Kabel-AG, Werk Kranichsfeld | p | Plastgranulat | H | Ladestraße | 2 / týden
p | Leitungskupfer | H | Ladestraße | 1 / týden
o | Installationskabel | H | Ladestraße | 2.0 / týden
Forstwirtschaftsbetrieb Kranichsfeld | p | Pestizide | Z/G/H | Ladestraße | 1 / týden
o | Stammholz | E/R/S | Ladestraße | 3 / týden
o | Rindenmulch | E | Ladestraße | 1 / týden
Schraubenwerk Kranichsfeld | p | Rundstahl | X/E/R | Ladestraße | 1 / týden
o | Schrauben, Muttern | G/H | Ladestraße | 2 / týden
o | Holzschrauben | Container | Kopframpe | 1 / týden
Agrargenossenschaft Kranichsfeld | p | Saatgut | G/H/T | Ladestraße | 1 / týden
o | Getreide | G/H/T | Ladestraße | 4 / týden
o | Braugerste | G/H/Container | Ladestraße | 1 / týden
Valentin Flüssiggas | p | Flüssiggas | Z | Entladestelle Valentin Flüssiggas | 3 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Der Endbahnhof der Ilmtalbahn Kranichfeld diente als erstes Vorbild für den Modulbahnhof. Inzwischen hat der Bahnhof etliche Erweiterungen erfahren und kann auch als Durchgangsbahnhof betrieben werden.