Betriebsstelle: Brennstoffhandel Mallow | Kürzel: BMW
Typ: Anst | Maßstab: 1:120.0 | Modulnr.: HaMal353
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | mm | NaN |
Nebengleise
Gleis 1 | 70 cm | 14 |
Gleis 2 | 70 cm | 14 |
Gleis 3 | 25 cm | 4 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße mit Kohlesilos | 1 | 70 cm | 14
Ladestraße | 2 | 70 cm | 14
Reserve (Flachsilo) bei Bedarf | 3 | 25 cm | 4
Summe: | 32 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Brennstoffhandel Mallow KG | E | Steinkohlebriketts | F | Ladestraße mit Kohlesilos, Ladestraße | 1.0 / Woche
E | Heizöl | Z | Ladestraße mit Kohlesilos, Ladestraße | 3.0 / Woche
E | Bündelbriketts palettiert | H | Ladestraße, Ladestraße mit Kohlesilos | 1.0 / Woche
E | Braunkohlebriketts | E, F | Ladestraße, Ladestraße mit Kohlesilos | 1.0 / Woche
V | Leerwagen | E, F, H, Z | Ladestraße mit Kohlesilos, Ladestraße | 6.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!