stanice: Abzw. Reichertshausen | zkratka: RHS
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: TTBay415
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1500 mm | 30 | Hauptgleis Hauptstrecke
kolej 2 | 1500 mm | 30 | Hauptgleis Hauptstrecke
kolej 3 | 1600 mm | 32 | Hauptgleis Nebenbahn
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!