stanice: Schleusingerneundorf | zkratka: SND
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: FdEZM244
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 140 cm | 28 | Hausbahnsteig, Gütergleis
vedlejší koleje
kolej 2 | 120 cm | 24 | Personenzüge, mit Bahnsteig
kolej 4 | 33 cm | 6 | Stumpfgleis mit Kopf- und Seitenrampe
kolej 3 | 145 cm | 28 | Personenzüge, mit Bahnsteig
kolej 5 | 53 cm | 10 | Stumpfgleis mit Seitenrampe
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště Gleis 2 | 2 | 100 cm
nástupiště Gleis 3 | 3 | 125 cm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Gleis 1 | 1 | 33 cm | 6
Kopf-/Seitenrampe | 4 | 33 cm | 6
Seitenrampe | 5 | 53 cm | 10
celkem: | 22 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Verlader | p | Stückgut | G, H, I | Seitenrampe, Gleis 1, Kopf-/Seitenrampe | 4 / den
p | Holz, Baustoffe, Stückgut | E, F, G, H, I, K, R, S | Seitenrampe, Kopf-/Seitenrampe | 4 / den
o | Stückgut | G, H, I | Seitenrampe, Gleis 1, Kopf-/Seitenrampe | 4 / den
o | Holz | E, F, G, H, K, R | Seitenrampe, Kopf-/Seitenrampe | 4 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!