Betriebsstelle: Lagerschuppen | Kürzel: BHG
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: HeMuf390
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Hauptgleis | 750 mm | 14 |
Nebengleise
Gleis 1 | 500 mm | 10 | G-Wagen sind am Schuppen genau zu positionieren da keine Laderampe am Schuppen vorhanden ist
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Lagerschuppen | 1 | 350 mm | 6
Rampe | 1 | 100 mm | 2
Summe: | 8 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
BHG | E | Düngemittel | G, H, T | Lagerschuppen | 3 / Woche
E | Futtermittel | G, H, T | Lagerschuppen | 3 / Woche
E | Zement, gesackt | G, H | Lagerschuppen | 1 / Woche
E | Baustoffe (Steine, Holz) | G, H, K, R, E, S | Rampe | 2 / Woche
V | Rüben (Saison) | E | Rampe | 0 / Woche
V | Getreide (Saison) | T, E, G | Rampe | 0 / Woche
V | Zuckerrüben (Saison) | E | Rampe | 0 / Woche
Maschinenausleihstation (MAS) | E | landwirtschaftliches Gerät | G, H, K, R, E, S | Rampe | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Grundstellung "GERADE" der Weiche ist nach Abschluß der Rangierarbeiten dem zuständigen FDL zu melden