Betriebsstelle: Basdorf | Kürzel: BAS | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 268 cm | 52 |
Gleis 2 | 130 cm | 26 |
Gleis 3 | 268 cm | 52 |
Nebengleise
Gleis 4 | 136 cm | 26 |
Gleis 5 | 140 cm | 28 |
Gleis 6 | 140 cm | 28 |
Gleis 7 | 45 cm | 8 |
Gleis 7a | 18 cm | 2 |
Gleis 8 | 90 cm | 18 | Ziehgleis
Gleis 9 | 130 cm | 26 |
Gleis 10 | 30 cm | 6 |
Gleis 12 | 35 cm | 6 | Bekohlung
Gleis 13 | 30 cm | 6 |
Gleis 14 | 30 cm | 6 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig 1 | 1 | 120 cm
Bahnsteig 2 | 2 | 120 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: