Betriebsstelle: Albertsthal | Kürzel: ATL
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ThSch201
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1250 mm | 24 |
Gleis 2 | 1250 mm | 24 |
Gleis 3 | 1100 mm | 22 |
Nebengleise
Gleis 3a | 400 mm | 8 |
Gleis 4 | 1100 mm | 22 |
Gleis 4a | 400 mm | 8 |
Gleis 4b | 390 mm | 6 | Abstellgleis Triebwagen oder Reisezugwagengruppen
Gleis 5 | 500 mm | 10 | Gleis wegen Gefälle nicht zum Abstellen von ungebremsten Wagengruppen geeignet
Gleis 6a | 320 mm | 6 |
Gleis 6b | 370 mm | 6 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs- und Schülerverkehr, Urlauber, Wochenendausflugsverkehr
Bahnsteig 1 | 3 | 900 mm
Bahnsteig 3 | 1 | 1100 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Expressgutschuppen, Seitenrampe | 3a | 8 Achsen | 8
Ladestraße | 4 | 20 Achsen | 20
Papierfabrik Anlieferung | 4a | 8 Achsen | 8
Summe: | 36 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Papierfabrik | E | Stammholz, kurz | E, K | Ladestraße | 12 / Woche
E | Kohle | E, F | Ladestraße | 5 / Woche
E | Säuren und Laugen | K | Papierfabrik Anlieferung | 2 / Woche
E | Holzhackschnitzel | G, H, T | Papierfabrik Anlieferung | 6 / Woche
E | Altpapier | E | Ladestraße | 12 / Woche
E | Kaolin | T | Papierfabrik Anlieferung | 1 / Woche
V | Kraftpackpapier, Papiersäcke | G, H | Ladestraße | 12 / Woche
Forstamt Albertsthal | V | Stammholz, lang | R, K | Ladestraße | 10 / Woche
Kohlenhandel | E | Kohle | E, F | Ladestraße | 5 / Woche
Molkerei | E | Milch | I | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 12 / Woche
V | Käse, Quark | I | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 3 / Woche
Bahnhof Albersthal | E | Stückgut | G, H | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 6 / Woche
V | Stückgut | G, H | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 6 / Woche
Einsatzstelle Albersthal | E | Kohle | E, F |  | 2 / Woche
V | Schlacke | E |  | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 13.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Züge mit mehr als 1,25 m Länge können auf den Gleisen 1 und 2 unter Mitnutzung der Weichenbereiche bis 1,64 m grenzzeichenfrei beginnen, enden, kreuzen oder Überholen. Kreuzungen von Zügen größer als 1,64 m - Zug 1 von A einfahren, zu langer Zugteil nach 5 abdrücken und sichern. In 1 oder 2 auf Kreuzung warten. Zug 2 vom eingl. Strecke einfahren und ausfahren. Zug 1 Wagen von 5 aufnehmen und Ri. eingl. Strecke ausfahren.