stanice: Albertsthal | zkratka: ATL
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: ThSch201
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1250 mm | 24 |
kolej 2 | 1250 mm | 24 |
kolej 3 | 1100 mm | 22 |
vedlejší koleje
kolej 3a | 400 mm | 8 |
kolej 4 | 1100 mm | 22 |
kolej 4a | 400 mm | 8 |
kolej 4b | 390 mm | 6 | Abstellgleis Triebwagen oder Reisezugwagengruppen
kolej 5 | 500 mm | 10 | Gleis wegen Gefälle nicht zum Abstellen von ungebremsten Wagengruppen geeignet
kolej 6a | 320 mm | 6 |
kolej 6b | 370 mm | 6 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Berufs- und Schülerverkehr, Urlauber, Wochenendausflugsverkehr
nástupiště 1 | 3 | 900 mm
nástupiště 3 | 1 | 1100 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Expressgutschuppen, Seitenrampe | 3a | 8 náprav | 8
Ladestraße | 4 | 20 náprav | 20
Papierfabrik Anlieferung | 4a | 8 náprav | 8
celkem: | 36 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Papierfabrik | p | Stammholz, kurz | E, K | Ladestraße | 12 / týden
p | Kohle | E, F | Ladestraße | 5 / týden
p | Säuren und Laugen | K | Papierfabrik Anlieferung | 2 / týden
p | Holzhackschnitzel | G, H, T | Papierfabrik Anlieferung | 6 / týden
p | Altpapier | E | Ladestraße | 12 / týden
p | Kaolin | T | Papierfabrik Anlieferung | 1 / týden
o | Kraftpackpapier, Papiersäcke | G, H | Ladestraße | 12 / týden
Forstamt Albertsthal | o | Stammholz, lang | R, K | Ladestraße | 10 / týden
Kohlenhandel | p | Kohle | E, F | Ladestraße | 5 / týden
Molkerei | p | Milch | I | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 12 / týden
o | Käse, Quark | I | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 3 / týden
Bahnhof Albersthal | p | Stückgut | G, H | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 6 / týden
o | Stückgut | G, H | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 6 / týden
Einsatzstelle Albersthal | p | Kohle | E, F |  | 2 / týden
o | Schlacke | E |  | 1 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 4.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 13.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Züge mit mehr als 1,25 m Länge können auf den Gleisen 1 und 2 unter Mitnutzung der Weichenbereiche bis 1,64 m grenzzeichenfrei beginnen, enden, kreuzen oder Überholen. Kreuzungen von Zügen größer als 1,64 m - Zug 1 von A einfahren, zu langer Zugteil nach 5 abdrücken und sichern. In 1 oder 2 auf Kreuzung warten. Zug 2 vom eingl. Strecke einfahren und ausfahren. Zug 1 Wagen von 5 aufnehmen und Ri. eingl. Strecke ausfahren.