Betriebsstelle: Görzig | Kürzel: GZG | Typ: Hst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 91.7 cm | 18 | Streckengleis
Nebengleise
Gleis 2 | 70.8 cm | 14 |
Gleis 2a | 29 cm | 4 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1 | 41.6 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!