Betriebsstelle: Anschluß Kalkwerk | Kürzel: KW
Typ: Anst, Awanst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JoLan364
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 650 mm | 12 |
Nebengleise
Gleis 10 | 230 mm | 4 | Umschlaggleis
Gleis 10a | 100 mm | 2 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Umschlaggleis | 1 | 230 mm | 4
Summe: | 4 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Kalkwerk Ernst Thählmann | E | Leerwagen | K, T, U | Umschlaggleis | 2 / Woche
V | Kalk | K, T, U | Umschlaggleis | 2 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!