Betriebsstelle: Sägewerk MEC | Kürzel: SWMEC
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MaHem360
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 122 cm | 24 |
Nebengleise
Gleis 2 | 66 cm | 12 |
Gleis 2a | 36 cm | 6 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße | 2 | 66 cm | 12
Ladestraße | 2a | 36 cm | 6
Summe: | 18 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Astloch | E | Hochholz | E, R | Ladestraße | 8 / Tag
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 1 / Woche
E | Maschinenteile | G | Ladestraße | 1 / Woche
V | Hackschnitzel | E | Ladestraße | 2 / Tag
V | Bretter | R | Ladestraße | 2 / Tag
V | Paletten | E, G | Ladestraße | 2 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 8.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 14.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: