stanice: Jenshausen | zkratka: JEH
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: JeWer234
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
kolej 2 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
kolej 3 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
kolej 4 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
kolej 5 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
vedlejší koleje
kolej 1c | ?? mm | NaN | Stumpfgleis für Wendezüge
kolej 1b | ?? mm | NaN |
kolej 5c | ?? mm | NaN |
kolej 5b | ?? mm | NaN | Lokschuppen
kolej 6b | ?? mm | NaN | Lokschuppen
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště Hausbahnsteig | 1, 1c | ?? mm
nástupiště Mittelbahnsteig | 2, 3 | ?? mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Alle Angaben beziehen sich auf die Epoche IV
Güterschuppen | 1b | ?? cm | NaN
Rampe | 1b | ?? mm | NaN
Seitenrampe | 5c | ?? mm | NaN
Ladestraße | 5c | ?? mm | NaN
celkem: | NaN |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Feinmechanische Werke | p | SPW40 Armeefahrzeuge zur Revision der Zieloptiken | K + G (Einheit) | Seitenrampe | 2 / den
o | SPW40 Armeefahrzeuge von Revision | K + G (Einheit) | Seitenrampe | 2 / den
Kombinat Magdeburger Armaturenwerke, VEB Armaturenwerk Jenshausen | p | Buntmetalle in Stangenform | G | Güterschuppen | 0.25 / den
p | Schmierstoffe | G | Güterschuppen | 0.25 / den
p | Normteile | G | Güterschuppen | 0.25 / den
p | Halbzeuge | G | Güterschuppen | 0.25 / den
o | Schiffsarmaturen | G | Güterschuppen | 0.2 / den
o | Wasserhähne | G | Güterschuppen | 0.2 / den
o | Absperrventile | G | Güterschuppen | 0.2 / den
o | Thermostate | G | Güterschuppen | 0.2 / den
o | Fittinge aller Art | G | Güterschuppen | 0.2 / den
IFA-Kombinat, VEB Achsen-, Federn- und Schmiedewerke "Hermann Matern" Jenshausen | p | Stahlgußbrammen | G | Seitenrampe | 0.5 / den
p | Zuschlagstoffe | G | Seitenrampe | 0.5 / den
p | Säure | Z | Seitenrampe | 1 / den
o | LKW-Achsen für das gesamte IFA-Kombinat | G | Rampe | 0.5 / den
o | Blattfedern für das gesamte IFA-Kombinat | G | Rampe | 0.5 / den
o | Pleuel für den Export ins NSW (VW-Motorenwerk Wolfsburg) | G | Rampe | 1 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Für die Epochen V und VI entworfen und gebaut Längenermittlung 1.Quartal 2011