Betriebsstelle: AwAnSt Ladungen | Kürzel: LDN | Typ: Awanst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | 1800 mm | 36 | Strecke mit Anschlußweiche
Nebengleise
Gleis 1 | 700 mm | 14 | Aufstellgleis
Gleis 1a | 260 mm | 4 | Abstellgleis
Gleis 1b | 200 mm | 4 | Auszieh-, Sicherungsgleis
Gleis 2 | 650 mm | 12 | Ladegleis
Gleis 2a | 120 mm | 2 | Ausziehgleis
Gleis 3 | 550 mm | 10 | Ladegleis
Gleis 4 | 300 mm | 6 | Rampe, Freiladegleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr: Rampe und Freiladegleis nur für Eigenbedarf der Betriebsstelle ausgelegt.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 22.1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 23.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!