Betriebsstelle: Bahnhof Schmiedefeld / Rennsteig | Kürzel: SFD | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1270 mm | 24 | Bahnsteig
Gleis 2 | 970 mm | 18 | Bahnsteig
Nebengleise
Gleis 3a | 840 mm | 16 | Ladestrasse
Gleis 3b | 360 mm | 6 | Ladestrasse
Gleis 4a | 140 mm | 2 | Güterschuppen
Gleis 4b | 380 mm | 6 | Seiten-, Holzladerampe
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs-,Schüler- und Urlauberverkehr
Bahnsteig Bahnsteig Bst.1 | 1 | 900 mm
Bahnsteig Bahnsteig Bst.2 | 2 | 950 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 4.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 10.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!