Betriebsstelle: Hermsdorf-Klosterlausnitz | Kürzel: HKL | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3600 mm | 72 | Bahnsteig- und Kreuzungsgleis
Gleis 2 | 3450 mm | 68 | Bahnsteig- und Durchgangsgleis
Gleis 3 | 3350 mm | 66 | Güterzugbehandlungsgleis
Nebengleise
Gleis 1a | 500 mm | 10 | Schutzgleis
Gleis 3a | 500 mm | 10 | Schutzgleis
Gleis 3b | 1000 mm | 20 | Ausziehgleis
Gleis 4 | 1500 mm | 30 | OGA
Gleis 4a | 500 mm | 10 | Rampengleis
Gleis 4b | 500 mm | 10 | Schuppengleis
Gleis 5 | 1000 mm | 20 | Anschluß ACZ
Gleis 5a | 100 mm | 2 |
Gleis 5b | 100 mm | 2 |
Gleis KWH1 | 900 mm | 18 | Anschlußgleis
Gleis KWH2 | 900 mm | 18 | Anschlugleis
Gleis AZG1 | 800 mm | 16 | Anschlußgleis
Gleis AZG2 | 350 mm | 6 | Anschlußgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs- und Pendlerverkehr
Bahnsteig A | 1 | 1000 mm
Bahnsteig B | 1, 2 | 1000 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 10.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 7.7 | 54 | 0.3 | 2 | 0 | 0
Gesamt | 17.9 | 125 | 0.3 | 2 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!