stanice: Abzweig Werkstraße | zkratka: AWS
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: BeKas400
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Strecke | mm | NaN |
vedlejší koleje
kolej 1 | 500 mm | 10 |
kolej 2 | 350 mm | 6 |
kolej 3 | 400 mm | 8 |
kolej 3a | 250 mm | 4 |
kolej 3b | 320 mm | 6 |
kolej 4 | 400 mm | 8 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße | 1 | 8 náprav | 8
Laderampe | 2 | 8 náprav | 8
Rampe | 3 | 8 náprav | 8
Heizhaus | 3b | 8 náprav | 8
celkem: | 32 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Kabeltrommelwerk Sacktannen | p | Schnittholz | E, R, K | Ladestraße | 3 / den
o | Kabeltrommeln | E, R, K | Laderampe | 3 / den
VEB Teppichwerk Nord | p | Chemiefasern | G, H | Rampe | 2 / den
p | Kohle | E, F | Heizhaus | 3 / den
o | Teppiche | G, H | Rampe | 2 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 13 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!