Station: Anschluss Brauerei Mommelbräu | Short: ABM
Type: Anst | Scale: 1:120 | Module ID: HaSan377
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track Streckengleis | 900 mm | 18 |
Side tracks
Track 1 | 320 mm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe
Track WDS | 90 mm | 0 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm
Track 1a | 100 mm | 2 | Getreide-Tiefbunker
Track 2 | 175 mm | 2 | Verladegleis Kühlhaus
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
Loading place | Track | Length | Length (axles) | Remarks to cargo traffic:
Freirampe | 1 | 250 mm | 4
Getreide-Tiefbunker | 1a | 100 mm | 2
Kühlhaus | 2 | 150 mm | 2
Sum: | 8 |
Distributor/Receiver | Distribution/Receiving | Goods | Car type | Loading place | Car quantity
Brauerei Mommelbräu | R | Hefe | G, H | Freirampe | 0.25 / week
R | Hopfen, gesackt | G, H | Freirampe | 1 / week
R | Gerste | G, T nur zweiachsig | Getreide-Tiefbunker | 3 / week
R | Leergut - Flaschen | G, H | Freirampe | 2 / week
R | Leergut - Fässer | G, H, E, K | Freirampe | 2 / week
R | Etiketten | G, H | Freirampe | 0.25 / week
R | Klebstoff | G, H, Z | Freirampe | 0.25 / week
R | Natronlauge | Z | Freirampe | 0.5 / week
R | Maschienenteile | G, H, K | Freirampe | 0.25 / week
R | Paletten | G, H, E, K | Freirampe | 1 / week
R | Feinblech für Kronkorken | G, H, K, T | Freirampe | 0.5 / week
R | Malz, gesackt | G, H | Freirampe | 2 / week
D | Bier gekühlt | I | Kühlhaus | 5 / week
D | Fassbier | G, H, I | Freirampe, Kühlhaus | 5 / week
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 1.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!
General remarks to station: Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichert Waggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich