Betriebsstelle: Awanst Feuerwehr | Kürzel: AFW
Typ: Awanst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JoLan379
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 0 mm | 0 |
Nebengleise
Gleis 2 | 380 mm | 6 | Ladegleis Feuerwehr
Gleis 2a | 300 mm | 6 | Übungsgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladegleis Feuerwehr | 2 | 380 mm | 6
Übungsgleis | 2a | 300 mm | 6
Summe: | 12 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Feuerwehr | E | Wasserwagen | Z | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
E | Diesel | Z | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
E | Kohlen | E | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
E | Ersatzteile, Feuerwehrgeräte (Schläuche usw.) | G | Ladegleis Feuerwehr | 0.5 / Woche
E | Fahrzeuge | E. R, S | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
E | Feuerwerkskörper | G | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
E | Flüssiggas | U | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
E | Schrottfahrzeuge für Übungen | R, S | Übungsgleis | 1 / Woche
V | defekte Feuerwehrfahrzeuge | E, R, S | Ladegleis Feuerwehr | 0.5 / Woche
V | leere Wasserwagen | Z | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
V | gebrauchte Feuerwehrgeräte | G | Ladegleis Feuerwehr | 1 / Woche
V | Schrottfahrzeuge nach Übungen | R, S | Übungsgleis | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!