stanice: Bw G-Ost | zkratka: BGO
typ: Bw | měřítko: 1:120 | č. modulu: JuGra290
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 5 | 118 cm | 22 | Haupteinfahrgleis
vedlejší koleje
kolej 1 | 143 cm | 28 | Achtung: Länge gilt nur bis zur Abzweigweiche des ersten Lokschuppens!
kolej 2 | 120 cm | 24 |
kolej 3 | 194 cm | 38 |
kolej 4 | 124 cm | 24 |
kolej 6 | 48 cm | 8 |
kolej 7 | 118 cm | 22 |
kolej 8 | 138 cm | 26 |
kolej 9 | 69 cm | 12 |
kolej 10 | 28 cm | 4 |
kolej 11 | 62 cm | 12 |
kolej 12 | 55 cm | 10 |
kolej 13 | 67 cm | 12 |
kolej 14 | 56 cm | 10 |
kolej 15 | 50 cm | 10 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Materiallager | 10 | cm | NaN
VT-Schuppen | 14, 15 | cm | NaN
Kohlebansen | 6 | cm | NaN
Tankstelle | 11 | cm | NaN
celkem: | NaN |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!