Betriebsstelle: Cunnersdorf | Kürzel: CUN | Typ: Hp
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 1961 mm | 38 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | Streckengleis | 1300 mm
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Der Haltepunkt Cunnersdorf (b. Freital) ist nach dem Vorbild an der ehem. Hänichener Kohlenbahn (Windbergbahn) erbaut. Er liegt räumlich neben dem Anschluss Marienschacht und besitzt vorbildentsprechend einen 130 cm langen Bahnsteig am Streckengleis. Zusätzlich sind auf dem Modul 2 Wattenscheider Signalschächte verbaut. [br]Bitte das Modul nur mit Fahrzeugen mit NEM-gerechten Radsätzen befahren!