Betriebsstelle: Irun | Kürzel: IRN
Typ: Sbf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: GuBue113
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - rot
Gleis 2 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - blau
Gleis 3 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - grün
Gleis 4 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - weiß
Gleis 5 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - gelb
Gleis 6 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - orange
Gleis 7 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - schwarz
Gleis 11 | 220 mm | 4 | Abstellgleis - rot
Gleis 12 | 220 mm | 4 | Abstellgleis - schwarz
Nebengleise
Gleis 1A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - rot
Gleis 2A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - blau
Gleis 3A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - grün
Gleis 4A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - weiß
Gleis 5A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - gelb
Gleis 6A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - orange
Gleis 7A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - schwarz
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Fiddleyard mit Schleppweiche und drehbarer Schiebebühne für TT und H0, bestehend aus max 6 Segmenten a 900 mm. Alle Gleise sind Dreischienengleis für TT und H0. Es können 3, 4, 5 oder 6 Segmente aufgebaut werden, dementsprechend beträgt die nutzbare Gleislänge an Gl. 1 bis 7 jeweils 1.100 mm plus 1x, 2x oder 3x 900 mm bis maximal 3.800 mm, an Gl. 11 und 12 jeweils 220mm, sowie an Gleis 1A bis 7A jeweils 300 mm