Betriebsstelle: Meiningen | Kürzel: MNG
Typ: Sbf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: HaVol180 (Hfd) + HaVol181 (Mhd)
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 423 cm | 84 |
Gleis 2 | 423 cm | 84 |
Gleis 3 | 423 cm | 84 |
Gleis 4 | 423 cm | 84 |
Gleis 5 | 423 cm | 84 |
Gleis 6 | 423 cm | 84 |
Gleis 7 | 423 cm | 84 |
Nebengleise
Gleis 1a | 60 cm | 12 |
Gleis 1b | 40 cm | 8 |
Gleis 2b | 40 cm | 8 |
Gleis 6a | 40 cm | 8 |
Gleis 7a | 40 cm | 8 |
Gleis 7b | 60 cm | 12 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: 2 Schwenkweichen Setzt sich zusammen aus den 2 Sbf-Teilen Hirschfelde und Mittelherwigsdorf (siehe angegebene Modulnummern)!