stanice: Holzhandel Schubert | zkratka: HHS
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: RiSch395
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Strecke | cm | NaN |
vedlejší koleje
kolej 1 | 500 mm | 10 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: vorrangig 2-achsige Güterwagen, bei Zustellung von 4-achsigen, oder Drehschemelwagen Überprüfung der Abstellkapazitäten an der Ladestr.
Holzhandel Schubert | 1 | 400 mm | 8
celkem: | 8 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Holzhandel Schubert | p | Schnittholz | E, R, K, S | Holzhandel Schubert | 3 / den
p | Stammholz | E, R, K, S, L | Holzhandel Schubert | 2 / den
p | Bauelemente | H, E, R, K, S, G | Holzhandel Schubert | 1 / den
p | Holzschutzmittel | G | Holzhandel Schubert | 0.25 / den
p | Nägel, Schrauben, Beschläge | G, H | Holzhandel Schubert | 0.5 / den
o | Stammholz | E, R, K, S | Holzhandel Schubert | 1.5 / den
o | Schnittholz | E, R, K, S | Holzhandel Schubert | 2 / den
o | Sägespäne | T | Holzhandel Schubert | 0.5 / den
o | Telegrafenmasten, Rammpfähle | R, S, L, K | Holzhandel Schubert | 0.25 / den
o | leere Holzschutzmittelfäser | G | Holzhandel Schubert | 0.25 / den
o | Gartenzäune | H, G | Holzhandel Schubert | 1 / den
o | Europaletten, Holzkisten | G, H, E | Holzhandel Schubert | 0.25 / den
o | Brennholz | G, Dienst | Holzhandel Schubert | 0.25 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 6.7 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 12.8 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Betriebstelle sollte von einem Bahnhof aus bedient werden. Modul besitzt einen Wattenscheider Schacht für ein Signal